**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ  доступности для инвалидов общественного здания**

**Основные сведения по объекту (учреждению)**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование объекта* | МКОУ «Кочубейская СОШ №2» |
| Фактический адрес | Республика Дагестан, Тарумовский район, ст. Кочубей, ул. Зульпукарова 16 |
| Телефон | Е-mail [school-kochubei2@mail.ru](mailto:school-kochubei2@mail.ru) 89634209231 |
| Ведомственная принадлежность | *( муниципалитет)* |
| Вид деятельности | *образование* |
| Форма собственности объекта | *муниципальная* |
| Объем предоставляемых услуг | (количество обслуживаемых  посетителей/день,  вместимость 200 |
|  |  |
| Размещение объекта | отдельно стоящее здание |
|  |
| Количество и назначение входов | 3 центральный вход, пожарные выходы |
| Год постройки | 1969, 2007 |
| Год последней реконструкции | - |

**Описание маршрута следования к объекту:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расстояние до объекта от остановки  транспорта, м | **-** | Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | **-** |
| Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки | | нет | |
| Наземные тактильные указатели перед переходами | нет | Регулируемые переходы | есть |
| Наземные тактильные указатели препятствиями | нет | Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией | нет |
| Внеуличные переходы (надземные  мосты и подземные туннели) | нет | Нерегулируемые переходы | есть |
| Внеуличные переходы (надземные  мосты и подземные туннели)  Перепады высоты на пути движения | нет  нет | Внеуличные переходы с пандусом | нет |
| Внеуличные переходы с подъемником | нет |
| Лестницы  на пути движения | нет | Съезды на проезжую часть с уклоном до 10% | нет |
| Поручни на имеющихся лестницах | нет | Съезды с уклоном более 10% (ненормативный) | нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные) | есть | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см | нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные) | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более  4 см | нет |
| Поручни на имеющихся пандусах | нет |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование элементов объекта** | | | **Фактическая**  **величина,**  **наличие** | | | | | **Рекомендации по адаптации** | | | **Примечание** | | **Условия при полной доступности** | | | | **Условия при частичной доступности** | | | | | | | | | **Кате-горииинва-лидов** | |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | |
| **1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вход на территорию**(при наличии ограждения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ширина прохода, калитки | | |  | | | | |  | | |  | | 0,9 м  и более | | | | Не менее  0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта | | | | | | | | | К, О | |
| - \*информация об объекте | | |  | | | | |  | | |  | | Имеется | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | | К, О,  С, Г | |
| **Автостоянка посетителей**(при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*Расстояние до входа в здание | | |  | | | | |  | | |  | | 50 м  и менее | | | | Не более   250 м | | | | | | | | | К, О | |
| Количество машино-мест для инвалидов | | | отсутствие | | | | |  | | |  | | 5% и более | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | | К, О | |
| Габариты машино-места для инвалидов (ширина) | | | отсутствие | | | | |  | | |  | | 3,5м   и более | | | | Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует | | | | | | | | | К | |
| Габариты машино-места для инвалидов (глубина) | | | отсутствие | | | | |  | | |  | | 5,0 м  и более | | | |  | | | | | | | | | К | |
| **Путь к входу в здание**(для доступа в зону оказания услуг) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ширина тротуара (пути движения) | | | 1,2 м | | | | |  | | | |  | 1,5 м и более, допустимы сужения  до 0,9 м | | | | Не менее 1,2м,  допустимы сужения до 0,9 м | | | | | | | | | К | |
| -\*указатели направления движения | | | отсутствие | | | | |  | | | |  | Имеются | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | | К, Г | |
| - \*ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | | | отсутствие | | | | |  | | | |  | Имеется | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | | С | |
| - \*места отдыха | | | Имеются | | | | |  | | | |  | Имеются | | | | К, О | |
| **Открытая лестница (лестница на рельефе территории):** | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | |
| - высота подъема справочно | | |  | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  | |
| - \*поручни высота  Не требуются при высоте входной площадки    не более  0,45 м | | | отсутствие | | | |  | | | | |  | Как минимум с одной стороны на высоте  0,8-1,1 м. | | | | Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м | | | | | | | | | О, С | |
| -  тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) | | | отсутствие | | | |  | | | | |  | За 0,6 м до марша | | | | Допустимо отсутствие, несоответствие | | | | | | | | | С | |
| -контрастная маркировка ступеней  (крайних ступеней или края всех ступеней марша) | | |  | | | |  | | | | |  | Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи | | | | Отсутствие, несоответствие | | | | | | | | | С | |
| **Пандус на рельефе** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| - высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей) | | |  | | | | |  | | |  | | 0,8 м и менее | | | | не учитывается | | | | | | | | | К | |
| - уклон  Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) х 100%. | | |  | | | | |  | | |  | | 8 % и менее,  для подъема  до 0,2 м – до 10% | | | | Не более  16,5 %,  на высоту до   0,45 м  не более 20% | | | | | | | | | К | |
| **Поручни с двух сторон**  **требуются**при подъеме более   0,15 м | | | отсутствие | | | | |  | | |  | | Наличие | | | | Отсутствие,  несоответствие | | | | | | | | |  | |
| - на высоте (нижний поручень) | | |  | | | | |  | | |  | | 0,7 – 0,9 м | | | | К | |
| -\*на высоте (верхний поручень) | | |  | | | | |  | | |  | | 0,8 – 1,0 м | | | | О | |
| **2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Крыльцо или  входная площадка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Высота площадки   Справочно | | | Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.  - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.  - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.  - Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Габариты площадки (ширина)  **с пандусом** | | |  | | | | |  | | |  | | 1,5 м и более,  при автоматических дверях   не менее 1,2 м | | | | Не менее 1,2м,  при автоматических дверях   не менее   1,1 м | | | | | | | | | К | |
| Габариты площадки (глубина)  **с пандусом** | | |  | | | | |  | | |  | | 1,8 м и более,  не менее  1,2 м при автоматических дверях | | | | 1,5 м и более,  не менее  1,2 м при автоматических дверях | | | | | | | | | К | |
| Габариты площадки (ширина) **без пандуса** | | |  | | | | |  | | |  | | Не менее   1,5 м | | | | Не менее ширины входной двери | | | | | | | | | О, С | |
| Габариты площадки (глубина**) без пандуса** | | |  | | | | |  | | |  | | Не менее 1,5 м,  при втоматических дверях не менее 1,2 м | | | | Не учитывается | | | | | | | | | О, С | |
| \*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах) | | |  | | | | |  | | |  | | Есть при высоте более 0,45 м, | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | | К, О, С | |
| \*Навес | | | отсутствие | | | | |  | | |  | | Наличие | | | | К, О | |
| \*Информация  об объекте  (сфера оказываемых услуг,   часы работы, знак доступности объекта для инвалидов) | | | наличие | | | | |  | | |  | | Наличие | | | | Г | |
| **Лестница наружная** | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
| Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу   За  0,6 м до марша | | отсутствие | | | | | |  | | |  | | Имеется | | | | Допустимо отсутствие, несоответствие | | | | | | | | | С | |
| Маркировка ступеней | | отсутствие | | | | | |  | | |  | | Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях | | | | Допустимо отсутствие, несоответствие | | | | | | | | | С | |
| Поручни с двух сторон | | отсутствие | | | | | |  | | |  | | Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м | | | | Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5% | | | | | | | | | О, С | |
| - на высоте | |  | | | | | |  | | |  | | 0,8-1,1 м | | | | Допустимо несоответствие | | | | | | | | | О, С | |
| - \* завершения поручней за пределами марша | |  | | | | | |  | | |  | | Наличие | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | | О, С | |
| - \*нетравмирующие окончания | |  | | | | | |  | | |  | | Наличие | | | | О, С | |
| **Пандус наружный** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уклон пандуса  в % = (H : L) х 100% | |  | | | | |  | | | |  | | | 8 %  и менее | | | | | Не более 16,5%  (9°) | | | | | | | | К |
| Ширина марша (в чистоте, между поручнями) | |  | | | | |  | | | |  | | | 0,9 м  и более | | | | | Не менее  0,85 м | | | | | | | | К |
| Высота  подъема  одного марша (максимальная) | |  | | | | |  | | | |  | | | 0,8 м  и менее | | | | | Не ограничена | | | | | | | | К |
| **Разворотные площадки:**  (указываются габариты наименьшей) | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  |
| -при въезде на пандус, длина | |  | | | | |  | | | |  | | | 1,2 м и более | | | | | не менее 1,0 м | | | | | | | | К |
| -при въезде на пандус, ширина | |  | | | | |  | | | |  | | | 1,2 м  и более | | | | | Менее 1,0 м | | | | | | | | К |
| -промежуточная прямая, длина | |  | | | | |  | | | |  | | | 1,2 м и более | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | К |
| -промежуточная прямая, ширина | |  | | | | |  | | | |  | | | 0,9 м и более | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | К |
| -промежуточная с поворотом направления движения, длина | |  | | | | |  | | | |  | | | 1,2 м   и более | | | | | Не менее  1,0 м  (допустима не горизонтальная) | | | | | | | | К |
| -промежуточная с поворотом направления движения, ширина | |  | | | | |  | | | |  | | | 1,2м   и более | | | | | При повороте   на 90°  не менее  1,0 м | | | | | | | | К |
| Поручни с  двух сторон: | | отсутствие | | | | |  | | | |  | | | наличие | | | | | Отсутствие, несоответствие | | | | | | | |  |
| - на высоте (нижний поручень) | | отсутствие | | | | |  | | | |  | | | 0,7-0,9 м | | | | | К |
| - \*на высоте  (верхний поручень) | | отсутствие | | | | |  | | | |  | | | 0,8-1,0 м | | | | | О |
| - \*горизонтальные завершения поручней | | отсутствие | | | | |  | | | |  | | | Имеются | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | К |
| - \*нетравмирующие окончания | | отсутствие | | | | |  | | | |  | | | Имеются | | | | | К, О |
| \*Нескользкое покрытие   (при намокании) | | отсутствие | | | | |  | | | |  | | | Наличие | | | | | К |
| **Наружный подъемник**  (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли) | | отсутствие | | | | |  | | | |  | | | Наличие при необходимости | | | | | Мобильный подъемник при необходимости | | | | | | | | К |
| **\*Звуковой маяк у входа** | | отсутствие | | | | |  | | | |  | | | Имеется | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | С |
| **Тамбур** | | отсутствие | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  |
| Глубина | |  | | | | |  | | | |  | | | 1,5 м и более,  при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м | | | | | Менее 1,5 м | | | | | | | | К |
| Ширина | |  | | | | |  | | | |  | | | 2,0 м   и более,  при автоматических дверях допустимо менее  2,0 м | | | | | Менее 2,0 м | | | | | | | | К |
| Двери распашные, справочно | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  |
| Двери автоматические, справочно | | отсутствие | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  |
| - ширина дверного проема в свету | |  | | | | |  | | | |  | | | 0,85 м  и более | | | | | Не менее  0,8 м | | | | | | | | К, О |
| - высота порога наружного, внутреннего | |  | | | | |  | | | |  | | | 0,025 м  и менее | | | | | более 0,025 м | | | | | | | | К |
| **Лестница на уровень 1-го этажа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Маркировка ступеней | | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | Имеется на проступи | | | | | Отсутствие, несоответствие | | | | | | | | С |
| Поручни с двух сторон: | | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | Имеются как минимум с одной стороны | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | О, С |
| - на высоте | | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | 0,8 – 1,1 м | | | | | Допустимо отсутствие, несоответствие | | | | | | | | О, С |
| -\* горизонтальные завершения поручня | | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | Имеются | | | | | Допустимо отсутствие, несоответствие | | | | | | | | О, С |
| - \*нетравмирующие окончания | | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | Имеются | | | | | Допустимо отсутствие, несоответствие | | | | | | | | О, С |
| **Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ширина марша | | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | 0,9 м и более | | | | | Не менее 0,85м | | | | | | | | К |
| Уклон | | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | 8%  и менее | | | | | Не более 20% | | | | | | | | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) | | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | 1,2 м  и более | | | | | Менее 1,0 м | | | | | | | | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) | | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | 1,2 м  и более | | | | | Менее 1,0 м | | | | | | | | К |
| **Поручни с двух сторон:** | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - на высоте (нижний поручень) | | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | 0,7 – 0,75 м | | | | | Допустимо отсутствие,  несоответствие | | | | | | К | | |
| - \*на высоте (верхний поручень) | | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | 0,8 – 1,0 м | | | | | Допустимо отсутствие,  несоответствие | | | | | | К, О | | |
| - \*горизонтальные завершения поручней | | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | Имеется | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | К | | |
| **Пандус переносной** | | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | - | | | | | Наличие | | | | | | К | | |
| **Подъемник для инвалидов** | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| - стационарный | |  | | | |  | | | | |  | | | наличие | | | | | - | | | | | | К | | |
| - мобильный | | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | - | | | | | наличие | | | | | | К | | |
| **Коридоры/холлы** | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| Ширина полосы движения  ( с учетом мебели и оборудования) | |  | | | |  | | | | |  | | | 1,2 м  и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину   не более 1,0 м | | | | | Не менее 0,9м, допустимы сужения   до 0,8 м | | | | | | К | | |
| Разворотные площадки, глубина | |  | | | |  | | | | |  | | | 1,2 м и более | | | | | Менее 1,2м | | | | | | К | | |
| Разворотные площадки, ширина | |  | | | |  | | | | |  | | | 1,2 м  и менее | | | | | Менее 1,2м | | | | | | К | | |
| \*Указатели направления движения, входа, выхода | | Имеются | | | |  | | | | |  | | | Имеются | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | К, Г | | |
| \*Пиктограммы (доступность, вход, выход) | | Имеются | | | |  | | | | |  | | | Имеются | | | | | К, Г | | |
| Речевые информаторы и маяки | | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | Имеются | | | | | С | | |
| \*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | Имеются | | | | | Г | | |
| \*Аудиовизуальные информационно-справочные системы | | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | Имеются | | | | | Г | | |
| \*Тактильная схема | | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | Имеются | | | | | С | | |
| \***Место отдыха и ожидания:** | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - места для сидения на каждом этаже | | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | Наличие | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | О | | | |
| - зона для коляски на каждом этаже | | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | Наличие | | | | | Допустимо отсутствие | | | | |
| \***Навесное оборудование**,   выступ в зону движения | | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | Необходимо отсутствие | | | | | Допустимо наличие | | | | | С | | | |
| **Лестница, перепады высот  на этаже**(в коридорах) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрастная маркировка ступеней | | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | | Есть на проступи | | | Отсутствует или не соответствует | | | | | С | | | |
| Поручни с двух сторон на лестнице | | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | | Есть как минимум с одной стороны | | | Отсутствуют,  не соответствуют.  Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней | | | | | О | | | |
| - \*горизонтальные завершения поручней | | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | | имеются | | | отсутствуют | | | | | О | | | |
| **Пандус внутренний на этаже** | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Ширина марша | | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | | 0,9 м  и более | | | Не менее 0,85 м | | | | К | | | | |
| Уклон пандуса  в % = (H : L) х 100% | | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | | 8 %  и менее | | | Не более  16,5 % | | | | К | | | | |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) | | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | | 1,2 м  и более | | | Не менее   1,0 м | | | | К | | | | |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) | | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | | 1,2 м  и более | | | Не менее   1,0 м | | | | К | | | | |
| **Поручни с двух сторон:** | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| - на высоте (нижний поручень) | отсутствие | | | | |  | | | |  | | | | | | 0,7 – 0,9 м | | | Отсутствие или несоответствие | | | | К | | | | |
| - \*на высоте  (верхний поручень) | отсутствие | | | | |  | | | |  | | | | | | 0,85 – 1,0 м | | | О | | | | |
| **Лестница межэтажная**(в зону оказания услуги) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Маркировка ступеней | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | | | Есть на проступи | | | | Отсутствие или несоответствие | | | С | | | | | |
| Поручни с двух сторон:  - на высоте 0,8 – 0,1 м | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | | | Как минимум с одной стороны | | | | Отсутствие на части маршей, несоответствие | | | О, С  О, С | | | | | |
| - \*горизонтальные завершения | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | | | Имеется | | | | Допустимо  отсутствие | | | О, С | | | | | |
| - \*нетравмирующие окончания | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | | | Имеется | | | | Допустимо  отсутствие | | | О, С | | | | | |
| - \*указатели номера этажа на поручне тактильные | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | | | Имеется | | | | Допустимо  отсутствие | | | С | | | | | |
| **Лифт пассажирский** | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Кабина:** | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |
| - длина | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | | | 1,25 м и более | | | | Не менее 1,25 м | | К | | | | | | |
| - ширина | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | | | 1,1 м и более | | | | Не менее 1,0 м | | К | | | | | | |
| - ширина дверного проема | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | | | 0,8 м и более | | | | Не менее  0,75 м | | К | | | | | | |
| -\* поручни | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | | | Имеется | | | | Допустимо  отсутствие | | О | | | | | | |
| \*Световая информация | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | | | Имеется | | | | Г | | | | | | |
| \*Звуковая информация | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | | | Имеется | | | | С | | | | | | |
| \*Знак доступности | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | | | Наличие | | | | К | | | | | | |
| \*Указатели номера этажа напротив лифта | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | | | Наличие | | | | К, Г | | | | | | |
| **Обслуживание через окно/прилавок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Высота рабочей поверхности | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | | 0,8 – 1,1 м | | | | Допустимо  несоответствие | | | К | | | | | | |
| Габариты зоны обслуживания (глубина) |  | | | |  | | | | |  | | | | 1,25 м  и более | | | | Не менее 1,2 м | | | К | | | | | | |
| **Обслуживание в кабинете** | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Ширина проема двери в свету |  | | | |  | | | | |  | | | | 0,8 м и более | | | | Не менее 0,75 м | | | К | | | | | | |
| Высота порога |  | | | |  | | | | |  | | | | 0,025 м  и менее | | | | Более 0,025 м | | | К | | | | | | |
| Информация тактильная о назначении кабинета | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | | На стене рядом с дверью | | | | На двери или отсутствует | | | С | | | | | | |
| Информация визуальная контрастная о назначении кабинета: | отсутствие | | | |  | | | | |  | | | | На стене рядом с дверью | | | | Допустимо  отсутствие | | | К, О, С, Г | | | | | | |
| - \*размещение на высоте |  | | | |  | | | | |  | | | | 1,8 м и менее | | | | Не учитывается | | | К | | | | | | |
| - \*высота прописных букв |  | | | |  | | | | |  | | | | 0,016 м и более | | | | Не учитывается | | | С | | | | | | |
| Зона для кресла-коляски |  | | | |  | | | | |  | | | | не менее   1,2 х 0,9 м | | | | не менее  1,1 х 0,8 м | | | К | | | | | | |
| **Обслуживание с перемещением №** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ширина полосы движения по зоне обслуживания |  | | | |  | | | |  | | | | | 1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более  0,6 м | | | | Не менее 0,9 м  с расширениями до 1,2 м | | | К | | | | | | |
| \*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.) |  | | | |  | | | |  | | | | | 0,8 – 1,1 м | | | | Без ограничений | | | К | | | | | | |
| **Кабина индивидуального обслуживания**(примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Длина | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | 1,8 м и более | | | 1,5 м | | | | К | | | | | | |
| Ширина | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | 1,6 м и более | | | 1,5 м | | | | К | | | | | | |
| Место для сидения | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | Имеются | | |  | | | | О | | | | | | |
| \*Крючки для костылей | отсутствие | | | |  | | | | | Имеются | | | Допустимо отсутствие | | | О | | | | | | | |
| **Зал**(с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля мест для колясочников от общего числа мест | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | 2%  и более | | | Не менее одного места | | | К | | | | | | | |
| Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | 1,2 м и более | | | Не менее 0,9 м | | | К | | | | | | | |
| Доля мест для лиц с нарушением  слуха | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | 2 %  и более | | | Не учитывается | | | Г | | | | | | | |
| **Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников** | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | Не требуется | | | Имеется | | | К | | | | | | | |
| **Санузел для посетителей** |  | | | |  | | | |  | | | | | Имеется | | | - | | | Г | | | | | | | |
| **Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей** | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | Имеется | | | - | | |  | | | | | | | |
| \*Знак доступности помещения | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | Имеется | | | Допустимо отсутствие | | | К | | | | | | | |
| Тактильная маркировка | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | Имеется | | | С | | | | | | | |
| Ширина дверного проема | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | 0,8 м  и более | | | Не менее 0,75 м | | | К, О | | | | | | | |
| **Раковина:** | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| - зона у раковины (глубина) | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | 1,2 м   и более | | | Не менее  0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение  кресла-коляски боком к раковине) | | | К | | | | | | | |
| - зона у раковины (ширина) | отсутствие | | | |  | | | | | 0,8 м и более | | | К | | | | | | | |
| - \*высота раковины | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | 0,8 – 0,9 м | | | не более 0,9 м | | | К | | | | | | | |
| - \*опорный поручень | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | Наличие | | | Допустимо  отсутствие | | | О | | | | | | | |
| **Кабины для инвалидов:** |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| - количество кабин | отсутствие | | | | | | | |  | | | | | справочно | | |  | | |  | | | | | | | |
| - \*знак доступности кабины | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | Имеется | | | Отсутствует | | | К | | | | | | | |
| - ширина дверного проема | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | 0,8 м и более | | | Не менее  0,75 м | | | К, О | | | | | | | |
| Габариты санузла/кабины (длина) | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | 1,8 и более | | | 1,6 м | | | К | | | | | | | |
| Габариты санузла/кабины (ширина) | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | 1,65 м  и более | | | 1,5 м | | | К | | | | | | | |
| Опорные поручни | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | Имеется | | | Стационарный  у стены | | | К, О | | | | | | | |
| в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | Имеются | | | Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки | | | К | | | | | | | |
| - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина) | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | 0,8 м  и более | | | Не менее  0,75 м | | | К | | | | | | | |
| - \*крючки для костылей | отсутствие | | | |  | | | |  | | | | | Наличие | | | Допустимо  отсутствие | | | О | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОДЫ

В результате обследования  установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

-        на территория объекта -

-        на входной группе -

-        на путях передвижения -

-        в зоне оказания услуги -

-        в санитарных помещениях –